Opletten met instelling van LCDs met potentiometer kan je het contrast van het scherm juist zetten

De potientiometer kan zodanig afgesteld staan dat je niets ziet zelf al wordt er data naar de LCD gestuurd. Dus eerst goed afstellen en dan kan je lezen wat er op staat...

Afbeelding met elektronica, Elektronisch apparaat, computer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met elektronica, Elektronisch apparaat, Elektronische engineering, Computeronderdeel

Automatisch gegenereerde beschrijving

<https://www.youtube.com/watch?v=CvqHkXeXN3M>

arduino code voor serial print naar LCD:

//hardware adress I2C device

LiquidCrystal\_I2C lcd(0x27,16,2);

Code voor void loop

       //added data for LCD

       lcd.backlight();

       //Nachricht ausgeben

       lcd.setCursor(0,0);

       lcd.print("Downward force");

       lcd.setCursor(0,1);

       lcd.print(i);

       lcd.setCursor(8,1);

       lcd.print("gr");

      //-----Hardware Adressierung-----

      //added data for LCD